%\documentclass[a4]{article}
%\usepackage{multirow}
%\usepackage[a4paper,top=3cm, bottom=2.5cm, left=1cm, right=2cm ]{geometry}
%\begin{document}
\begin{tabular}{|l | c | c | c | l r |}
\hline
\multicolumn{6}{|c|}{} \\
\multicolumn{6}{|c|}{\large{Envelope parameters for ILD\_o1\_v05}} \\
\multicolumn{6}{|c|}{} \\
\hline
 detector & inner radius & outer radius & half length  & \multicolumn{2}{c|}{additional parameters} \\
          &              &              & min z, max z &          &        \\
\hline
VXD & 16.0 & 60.0 & 177.6 & \small{\verb#VXD_cone_min_z#} & 80.0  \\ 
 & & & & \small{\verb#VXD_cone_max_z#} & 150.0  \\ 
 & & & & \small{\verb#VXD_inner_radius_1#} & 24.1  \\ 
\hline
FTD & 25.1 & 328.9 & 2350.0 & \small{\verb#FTD_outer_radius_1#} & 152.8  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_outer_radius_2#} & 299.7  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_min_z_0#} & 177.7  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_min_z_1#} & 368.2  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_min_z_2#} & 644.2  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_cone_min_z#} & 230.0  \\ 
 & & & & \small{\verb#FTD_cone_radius#} & 184.1  \\ 
\hline
SIT & 152.9 & 324.6 & 644.1 & \small{\verb#SIT_outer_radius_1#} & 299.8  \\ 
 & & & & \small{\verb#SIT_half_length_1#} & 368.1  \\ 
\hline
TPC & 329.0 & 1808.0 & 2350.0 &  &   \\ 
\hline
SET & 1808.1 & 1827.9 & 2350.0 &  &   \\ 
\hline
Ecal & 1843.0 & 2028.0 & 2350.0 & \small{\verb#Ecal_Hcal_symmetry#} & 8.0  \\ 
 & & & & \small{\verb#Ecal_symmetry#} & 8.0  \\ 
\hline
EcalEndcap & 400.0 & 2088.8 & 2450.0, 2635.0 &  &   \\ 
\hline
EcalEndcapRing & 250.0 & 390.0 & 2450.0, 2635.0 &  &   \\ 
\hline
Hcal & 2058.0 & 3395.5 & 2350.0 & \small{\verb#Hcal_inner_symmetry#} & 8.0  \\ 
\hline
HcalEndcap & 350.0 & 3395.5 & 2650.0, 3937.0 & \small{\verb#EcalEndcap_symmetry#} & 8.0  \\ 
\hline
HcalEndcapRing & 2138.8 & 3137.0 & 2450.0, 2635.0 & \small{\verb#HcalEndcapRing_symmetry#} & 8.0  \\ 
\hline
Coil & 3425.0 & 4175.0 & 3872.0 &  &   \\ 
\hline
Yoke & 4424.0 & 7725.0 & 4047.0 & \small{\verb#Yoke_symmetry#} & 12.0  \\ 
\hline
YokeEndcap & 300.0 & 7725.0 & 4072.0, 7373.0 & \small{\verb#YokeEndcap_symmetry#} & 12.0  \\ 
\hline
YokeEndcapPlug & 300.0 & 3395.5 & 3981.5, 4072.0 & \small{\verb#YokeEndcapPlug_symmetry#} & 12.0  \\ 
\hline
BeamCal & 20.0 & 150.0 & 3475.0, 3695.0 & \small{\verb#BeamCal_thickness#} & 220.0  \\ 
 & & & & \small{\verb#BeamCal_tubeIncoming_radius#} & 15.0  \\ 
\hline
LHCal & 100.0 & 325.0 & 2680.0, 3200.0 & \small{\verb#LHCal_thickness#} & 520.0  \\ 
\hline
LumiCal & 80.0 & 195.2 & 2500.0, 2630.7 & \small{\verb#LumiCal_thickness#} & 130.7  \\ 
\hline
\end{tabular}
%\end{document}
